# 一、硬件原理图分析

1、32.768khz的晶振，共给RTC使用。

2、在6U的T16和T17这两个IO上接了一个24MHz的晶振。

# 二、I.MX6U系统时钟分析

## 1、7路PLL

为了方便生成时钟，6从24MHz晶振生出来7路PLL。这7路PLL中有的又生出来PFD。

PLL1：ARM PLL供给ARM内核。

PLL2：sysytem PLL，528MHz，528\_PLL，此路PLL分出了4路PFD，分别为PLL2\_PFD0~PFD3

PLL3: USB1 PLL，480MHz 480\_PLL，此路PLL分出了4路PFD，分别为PLL3\_PFD0~PFD3。

PLL4: Audio PLL，主供音频使用。

PLL5: Video PLL，主供视频外设，比如RGB LCD接口，和图像处理有关的外设。

PLL6：ENET PLL，主供网络外设。

PLL7: USB2\_PLL ,480MHz，无PFD。

## 2、各路PLL分出的PFD

## 3、时钟树

## 4、外设是如何选择合适的时钟

比如ESAI时钟源选择：

PLL4、PLL3\_PFD2、PLL5、PLL3。

## 5、要初始化的PLL和PFD

PLL1，

PLL2，以及PLL2\_PFD0~PFD3.

PLL3以及PLL3\_PFD0~PFD3.

一般按照时钟树里面的值进行设置。

# 三、I.MX6U系统配置

## 1、系统主频的配置

①、要设置ARM内核主频为528MHz，设置CACRR寄存器的ARM\_PODF位为2分频，然后设置PLL1=1056MHz即可。CACRR的bit3~0为ARM\_PODF位，可设置0~7，分别对应1~8分频。应该设置CACRR寄存器的ARM\_PODF=1。

②、设置PLL1=1056MHz。PLL1=pll1\_sw\_clk。pll1\_sw\_clk有两路可以选择，分别为pll1\_main\_clk，和step\_clk，通过CCSR寄存器的pll1\_sw\_clk\_sel位(bit2)来选择。为0的时候选择pll1\_main\_clk，为1的时候选额step\_clk。

③、在修改PLL1的时候，也就是设置系统时钟的时候需要给6ULL一个临时的时钟，也就是step\_clk。在修改PLL1的时候需要将pll1\_sw\_clk切换到step\_clk上。

③、设置step\_clk。Step\_clk也有两路来源，由CCSR的step\_sel位(bit8)来设置，为0的时候设置step\_clk为osc=24MHz。为1的时候不重要，不用。

④、时钟切换成功以后就可以修改PLL1的值。

⑤、通过CCM\_ANALOG\_PLL\_ARM寄存器的DIV\_SELECT位(bit6~0)来设置PLL1的频率，公式位：

Output = fref\*DIV\_SEL/2 1056=24\*DIV\_SEL/2=>DIEV\_SEL=88。

设置CCM\_ANALOG\_PLL\_ARM寄存器的DIV\_SELECT位=88即可。PLL1=1056MHz

还要设置CCM\_ANALOG\_PLL\_ARM寄存器的ENABLE位(bit13)为1，也就是使能输出。

⑥、在切换回PLL1之前，设置置CACRR寄存器的ARM\_PODF=1！！切记。

## 2、各个PLL时钟的配置

PLL2和PLL3。PLL2固定为528MHz，PLL3固定为480MHz。

①、初始化PLL2\_PFD0~PFD3。寄存器CCM\_ANALOG\_PFD\_528用于设置4路PFD的时钟。比如PFD0= 528\*18/PFD0\_FRAC。设置PFD0\_FRAC位即可。比如PLL2\_PFD0=352M=528\*18/PFD0\_FRAC，因此FPD0\_FRAC=27。

②、初始化PLL3\_PFD0~PFD3

## 3、其他外设时钟源配置

AHB\_CLK\_ROOT、PERCLK\_CLK\_ROOT以及IPG\_CLK\_ROOT。

因为PERCLK\_CLK\_ROOT和IPG\_CLK\_ROOT要用到AHB\_CLK\_ROOT，所以我们要初始化AHB\_CLK\_ROOT。

①、AHB\_CLK\_ROOT的初始化。

AHB\_CLK\_ROOT=132MHz。

设置CBCMR寄存器的PRE\_PERIPH\_CLK\_SEL位，设置CBCDR寄存器的PERIPH\_CLK\_SEL位0。设置CBCDR寄存器的AHB\_PODF位为2，也就是3分频，因此396/3=132MHz。

②、IPG\_CLK\_ROOT初始化

设置CBCDR寄存器IPG\_PODF=1，也就是2分频。

③、PERCLK\_CLK\_ROOT初始化

设置CSCMR1寄存器的PERCLK\_CLK\_SEL位为0，表示PERCLK的时钟源为IPG。