# 一、修改设备树

## 1.1 添加pinctl节点

Beep所使用的IO为SNVS\_TAMPER1，作为GPIO5\_IO01。

注意检查IO是否被其他的使用，

## 1.2 添加beep子节点

# 二、编写驱动

# 三、运行测试