# 一、Windows下使用OTG烧写系统

 1、在Windos使用NXP提供的mfgtool来向开发烧写系统。需要用先将开发板的USB\_OTG接口连接到电脑上。

 Mfgtool工具是向板子先下载一个Linux系统，然后通过这个系统来完成烧写工作。

 切记！使用OTG烧写的时候要先把SD卡拔出来，等USB OTG与电脑连接成功以后就可以再将SD卡插进去了。

 烧写系统都是少些到NAND或者EMMC里面，

# 二、Ubuntu下通过脚本烧写系统

 1、首先向SD卡烧写一个系统，然后使用SD卡启动，启动以后在Linux中执行烧写到EMMC或NAND中。